**ПАМЯТКА**

**об использовании детского удерживающего устройства**

Ожидаемые с 01.01.2017г. **изменения в п.22.9 ПДД РФ** в части перевозки детей-пассажиров **не произошли.** Условия обеспечения безопасности ребенка при перевозке в транспортных средствах изложены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 41.44.

В соответствии с п. 22.9 ПДД РФ перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием **детских удерживающих устройств**, соответствующих весу и росту ребенка, или **иных средств**, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств.

**Бустер**  можно использовать только на заднем сиденье автомобиля и только при условии, что рост ребенка составляет не менее 140 см, а вес от 25 кг. На переднем сиденье бустер должен использоваться в сочетании с «направляющей лямкой» для штатного ремня безопасности. Только в комплекте они образуют детское удерживающее устройство**. Без «направляющей лямки» перевозка детей в бустере на переднем сиденье запрещена.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Группа кресел** | **Вес ребенка** |
| 0 | 0—10 кг. |
| 0+ | 0—13 кг. |
| 1 | 9—18 кг. |
| 2 | 15—25 кг. |
| 3 | 22—36 кг. |

С января 2017 года ГОССТАНДАРТ приостановил реализацию адаптеров ремня безопасности фирмы «ФЭСТ» в связи с их небезопасностью, поэтому необходимо использовать для безопасности ребенка в автомобиле только детское удерживающее устройство, соответствующее весу и возрасту ребенка, а также правильно установленное. Самое безопасное место для установки детского удерживающего устройства - **на заднем пассажирском сидении посередине**.

На автокресле, также как и на бустере обязательно должна быть маркировка соответствия Европейскому стандарту безопасности — ЕСЕ R44/03 или ЕСЕ R44/O4. Кроме того, в России кресла подлежат обязательной сертификации.